## ДО

## ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД

## (Бенефициент- наименование)

ЕИК: 831388726 (ЕИК /Булстат на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

 **„Придобиване на ново оборудване - ДМА 7бр, необходимо за внедряване, за производство на иновативна антимикробна хартия от очистена влакнеста маса от сепарирани отпадъци от хартиени опаковки и хартии със следните обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Доставка на Апарат за определяне на якост за смачкване на натиск на късо разстояние на опаковъчни хартии - 1 бр.**

**Обособена позиция 2: Доставка на Универсален динамометър за изпитване на хартии и картони - 1 бр.**

**Обособена позиция 3: Доставка на Апарат за определяне съпротивлението на спукване на картон - 1 бр.**

**Обособена позиция 4: Доставка на Апарат за определяне на фракционен състав по Брехт-Хол - 1 бр.**

**Обособена позиция 5: Доставка на Инсталация за поддържане на относителна влага и температура на въздуха в лабораторията - 1 бр.**

**Обособена позиция 6: Доставка на S-tester- 1 бр.**

**Обособена позиция 7: Доставка на модулна линия - 1 бр“**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Придобиване на ново оборудване - ДМА 7бр, необходимо за внедряване, за производство на иновативна антимикробна хартия от очистена влакнеста маса от сепарирани отпадъци от хартиени опаковки и хартии със следните обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Доставка на Апарат за определяне на якост за смачкване на натиск на късо разстояние на опаковъчни хартии - 1 бр.**

**Обособена позиция 2: Доставка на Универсален динамометър за изпитване на хартии и картони - 1 бр.**

**Обособена позиция 3: Доставка на Апарат за определяне съпротивлението на спукване на картон - 1 бр.**

**Обособена позиция 4: Доставка на Апарат за определяне на фракционен състав по Брехт-Хол - 1 бр.**

**Обособена позиция 5: Доставка на Инсталация за поддържане на относителна влага и температура на въздуха в лабораторията - 1 бр.**

**Обособена позиция 6: Доставка на S-tester- 1 бр.**

**Обособена позиция 7: Доставка на модулна линия - 1 бр“**

(наименование на предмета на процедурата)

**КАНДИДАТСТВАМ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: …………………………………………………………………………………**

(наименование на предмета на обособената/обособените позиция/позиции, за които се кандидатства по процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на****ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД** (*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / ~~услугите / строителството~~:**Придобиване на ново оборудване - ДМА 7бр,** необходимо за внедряване, за производство на иновативна антимикробна хартия от очистена влакнеста маса от сепарирани отпадъци от хартиени опаковки и хартии,със следните минимални и функционални характеристики:Обособена позиция 1: Апарат за определяне на якост за смачкване на натиск на късо разстояние на опаковъчни хартии - 1 бр. • Показване на единични стойности и статистически данни:• Сила на натиск в kN/m• Максимална сила (Fmax) в N• Индекс на натиск (CI) в Nm/g• Изпитване съгласно ISO 9895Допълнителни характеристики, подлежащи на оценка:1. Наличие на вграден индустриален компютър
2. Обхват на измерването: 1-500 N (съответства на 0.06 kN/m)
3. Ширина на пробата: 15 mm
4. Натиск на затягане: 2,300 ± N (регулируем)
5. Точност на измерването: < 1% от показаната стойност
6. Съвместимост с ProbeNet или алтернативен софтуер

Обособена позиция 2: Универсален динамометър за изпитване на хартии и картони - 1 бр. • Автоматично изчисляване и показване на статистическа обработка на данни• Измервателна клетка (100 kN)• Бързо връщане на клемата след изпитване• Изпитване съгласно ISO 5628Допълнителни характеристики, подлежащи на оценка:1. Наличие на сензорен дисплей
2. Изпитване на сила – до 100 kN
3. Наличие на приставка за определяне на 4-пунктово съпротивление на огъване на велпапе (коравина).
4. Съвместимост с ProbeNet или алтернативен софтуер

Обособена позиция 3: Апарат за определяне съпротивлението на спукване на картон - 1 бр. • Пневматично захващане на пробата• Предпазен пръстен около площта за измерване• Изпитване съгласно ISO 2759Допълнителни характеристики, подлежащи на оценка:1. Наличие на притискаща камбана с размери Ø 780 mm2 / 31.5 ± 0.1 mm
2. Обхват на измерването: 0 - 10 000 kPa
3. Наличие на хидравличен мотор (глицерин), регулируем контактен натиск за картон: 200 - 10 000 ≥ 2 300 kPa
4. Наличие на интегриран сензорен дисплей
5. Съвместимост с ProbeNet или алтернативен софтуер

Обособена позиция 4: Апарат за определяне на фракционен състав по Брехт-Хол - 1 бр. • Механизъм за смяна на плочите. • Камера за промиване с накланяне назад. • Скорост на ексцентрика: 200 удара/минута Допълнителни характеристики, подлежащи на оценка:1. Клас на безопасност на задвижващия мотор: IP 55 или еквивалент
2. Наличие на шлицова плоча с широчина на отвора 0.20 mm;
3. Наличие на 2 ситови плочи с телена тъкан DIN 50 и DIN 16
4. Наличие на манометър за регулиране и показване на налягането на водата

Обособена позиция 5: Инсталация за поддържане на относителна влага и температура на въздуха в лабораторията - 1 бр. • Вентилационна система за разпределение на въздуха. • Парогенератор (производителност: 6 kg водна пара за 1 час). • Електронагревател, 9 kW. • Поддържане на климатичните условия съгласно ISO 187 Допълнителни характеристики, подлежащи на оценка:1. Работен режим за поддържане на температура 23°С ± 1°С
2. Поддържане на относителна влажност 50% ± 2%
3. Максимален дебит на циркулиращия въздух (въздушен поток): 3000 m3/h

Обособена позиция 6: S-tester- 1 бр. • Единица за измерване в kN/m • Резултати от изпитването в рамките на секунди. • Отделни бутони за стартиране и спиране. • Изпитване съгласно DIN 5014 Допълнителни характеристики, подлежащи на оценка:1. Обхват на измерването: до 33,3kN/m
2. Точност на измерването: ±0,15N / 0,01kN/m
3. Сила: max. 300N
4. Дължина на участъка за изпитване: 4mm
5. Отместване на клемите при изпитване: 1mm
6. Широчина на пробата: 15 mm
7. Съвместимост с ProbeNet или алтернативен софтуер

Обособена позиция 7: Mодулна линия - 1 бр. • Лесна употреба чрез тъчскрийн (сензорен екран). • Отделен бутон за стартиране и пускане. • Компенсация на барометричното налягане. • Изпитване съгласно ISO 8791-4 Допълнителни характеристики, подлежащи на оценка:1. Площ на измерване на грапавостта на повърхността на хартия: 0,5-8 μm.
2. Точност на измерването: ± 1% от показаната стойност.
3. Разлика в налягането: ± 0,005 kpa линейно.
4. Повторяемост: ± 0,2 μm.
5. Възпроизводимост: ± 0,4 μm.
6. Съвместимост с ProbeNet или алтернативен софтуер
 |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):**Изискуем гаранционен срок за всички обособени позиции:** **- минимум 12 месеца гаранционен срок (≥ 12 месеца гаранционен срок );****- максимум 24 месеца гаранционен срок** **( ≤ 24 месеца гаранционен срок).****Забележка:** **Гаранционния срок следва да се оферира в месеци и в цяло число.****В случай, че кандидатът предложи гаранционен срок по-малък от 12 месеца, офертата му няма да бъде разгледана и оценена.****С цел избягване на нереалистични предложения, максимално допустимият гаранционен срок на обслужване следва да бъде не повече от 24 месеца.** **Кандидати, чиито предложения попадат извън посочената минимална стойност от 12 месеца ще бъдат отстранени, а тези посочили над максималната стойност от 24 месеца ще бъдат допуснати до участие, но няма да получат по-голям брой точки от максималните.** |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): **Оборудването следва да бъде придружено от:****- Технически паспорт или еквивалентен документ, съдържащ информация за техническите и функционални характеристики на активите;****- Гаранционна карта;****- Инструкция за експлоатация на български език и/или английски език (на хартиен или електронен носител)** |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).**НЕПРИЛОЖИМО** |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :**Предлагане на безплатно обучение за експлоатация** |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  |
|  |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева(с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( описва се)*

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/~~общата~~ *(моля, уточнете)* цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/~~единичната~~ *(моля, уточнете)* цена в съответствие с единичната/~~общата~~ *~~(~~моля, уточнете)* цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)